608底板使用手册

V1.1

目录


[一、 以太网口连接方式 1](#_Toc13610)

[二、 RS232连接方式 4](#_Toc2417)

[三、 RS485连接方式 4](#_Toc32341)

1. 以太网口连接方式
   1. 底板设置

请将拨码开关1,2拨到ON的位置，3,4拨到OFF的位置，如下图所示



* 1. 以太网口配置

将RJ45网线从底板直连到电脑，需配置静态IP。

打开电脑网络设置，将IP改到和底板同网段192.168.3.x


Windows系统为例：

1. 关闭电脑防火墙及杀毒冉家
2. 配置与设备连接的网卡，如下图所示：



* 1. 测试：

打开NetAssist网络测试助手，选择客户端模式，发送测试指令。如下图所示




* 1. 修改底板配置

使用以上1,2步骤后，打开网络配置助手或打开网页，配置底板参数，比如更改底板静态IP，或者更改为动态IP，用于接路由器的场景。

如图所示：

使用网络配置助手：



使用网页配置：

地址栏输入设备的IP地址，默认是192.168.3.7(IP地址和电脑需保持同一网段)




设置参数后，点击提交需要输入密码，默认是123456

注：使用交换机无路由器时，也需要配置静态IP，使用路由器时需设置底板为动态IP模式，并与PC处于同一个网段。

1. RS232连接方式
   1. 底板设置


请将拨码开关1拨到OFF，2拨到ON的位置，3,4拨到OFF的位置，

如下图所示



* 1. RS232接口配置

需要用到USB转RS232公头的转接线




* 1. 测试：

使用御芯微官方提供的rfid\_reader测试。

1. RS485连接方式
   1. 底板设置

请将拨码开关1拨到ON，2拨到OFF的位置，3,4拨到OFF的位置，

如下图所示



* 1. RS485接口配置

需要用到USB转RS485的转接线



* 1. 测试：

使用御芯微官方提供的rfid\_reader测试。